|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Модель | Количество, шт. | Краткое описание |
| Гильотина | MTG 1315 | 1 | [Руководство по эксплуатации](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=z7XmR00MpJ%%3D&lang=ru) |
| Кантователь без привода | Кобир 2500 | 1 | Кантователь рычажный |
| Сварочный аппарат для приварки крепежа | ВМК-16i | 1 | [Руководство по эксплуатации](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=%3D%3D) |
| Машина стыковой сварки | МСС-1902 | 3 | [Руководство по эксплуатации](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=%3D&lang=ru) |
| Ножницы продольной резки металла | АС-140 | 1 | Ножницы для продольного раскроя электротехнической стали на рулоны шириной от 20 до 50мм |
| Станок для намотки цилиндров | СН-20С-4000Л | 1 | [Информация по станку](http://www.namotka.com/products/unit.php?prod_id=544&cat_id=28) |
| Станок по наладке разжимных оправ | - | 2 | Стойки для расположения обмоточных оправ (подставка под вал длиной до 4м) |
| Установка автоматической сварки под флюсом | АДФ-1000 | 1 | [Руководство по эксплуатации](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=9rM%2B%&lang=ru) |
| Устройство для предварительной опрессовки столба прокладок | СМТШ.050.9.010.00.000 | 2 | Тип гидравлического пресса в настольной плоскости для прессования изоляционных деталей |